Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_m2 Schlüter-DITRA, mint

rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemez

vízszigetelő és rétegelválasztó-feszültségmentesítő

lemez

csempeburkolatokhoz négyzet alakú, ferde

falú mélyedésekkel rendelkező, Easyfill-dizájn

kialakítású, Easycut-vágóraszterrel ellátott

repedés-áthidaló polipropilén lemez, mely

a hátoldalán tapadóhídként szolgáló fályolszövet

kasírozással rendelkezik meglévő, sík

felületű és teherbíró aljzatra

padlóra, amely anyaga\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fal, amelynek anyaga\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

az arra alkalmas

a szállító választása szerinti csemperagasztóval

Csemperagasztó, típus\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

szakszerű laragasztása a gyártói adatok figyelembevételével.

A csőáttörésekhez történő csatlakozások

és padlóösszefolyók

az egységárba beszámítandók.

külön lesznek felszámítva.

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_fm Schlüter-KERDI-KEBA polietilén vízszigetelő

szalag mindkét oldalán nem szövött

tapadóhiddal szigeteléshez

illesztések

padló/fal csatlakozások

csatlakozások

a Schlüter DITRA vízszigetelő lemez fix beépített

elemeihez történő szakszerű laragasztása a

gyártói adatok figyelembevételével.

Belső és külső sarkok

az egységárba beszámítandók.

külön lesznek felszámítva.

A KERDI-KEBA szélessége:

L 8,5 cm L 12,5 cm L 15 cm

L 18,5 cm L 25 cm

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_fm Schlüter-KERDI-FLEX nagy rugalmasságú

vízszigetelő szalag mindkét oldalán nem

szövött tapadóhiddal szigeteléshez

rugalmas illesztések

rugalmas padló/fal csatlakozások

rugalmas csatlakozások

a Schlüter DITRA vízszigetelő lemez beépített

elemeihez történő szakszerű laragasztása a

gyártói adatok figyelembevételével.

A KERDI-FLEX szélessége:

L 12,5 cm L 25 cm

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_S darab Schlüter-KERDI-KM polietilén

csőkarima, mindkét oldalon nem szövött

tapadóhíddal kasírozva leszállítása és szakszerű

leragasztása a gyártó előírásainak megfelelően.

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/darab

Díj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/darab

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/darab